**监控中心功能需求**

1. 支持拓扑结构：一个主监控中心 + 四个区域监控中心 + 500个左右视频站点 + 10000个左右摄像机
2. 对点播视频的数据接入
3. 各监控中心的重要视频保存
4. 主监控中心：24画面电视墙视频显示
5. 区域监控中心：15画面电视墙视频显示
6. 视频站点及节点的地图显示。工作不正常的站点用红色图标标注。
7. 视频站点及节点列表显示
8. 各视频节点历史视频列表显示
9. 按指定视频节点进行实时或录像视频点播，同时显示多个节点视频。
10. 快播（录像）、慢播、单帧播。服务器或播放器端控制。
11. 快退、慢退、单帧退。服务器或播放器端控制。
12. 暂停功能
13. 能与“视频监控系统通信协议.docx”文档中所定义的通信协议接口

Demo系统要求

1. 一个监控中心，一个站点，10台摄像机
2. 电脑屏幕取代电视墙，4 – 9 画面视频显示
3. 其它功能如正常要求